附件2

四川省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目补助目录（2022）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施  类别 | 建设规模  不低于  （吨） | 总投资规模不低于  （万元） | 政策补助标准（万元） | | 说明 |
| 非原贫困  地区30% | 原国家贫困  地区40% | 1.农产品冷链设施一般以单间库容量50吨、100吨等小吨位多间组合式建设为主，利于提高空间贮藏效率，利于节能和电费开支。  2.建设规模库容量大于100吨的联体库，采用门式钢架结构时，单榀跨度不超过30米，间距不超过8米，采用混凝土框架时，双向跨度不超过8米，如建筑结构已做专项设计则依照设计文件执行。  3.两层以上多层库体，应做建筑专项设计，设计载荷应按实际使用并满足安全要求。  4.补贴比例上限不超过仓储保鲜设施造价的30% (原国家级贫困地区40%）；单个项目补贴中央资金不超过100万元，省级资金不超过200万元。  5.50吨以下及实际建设规模在补助目录中未涉及的，原则上按对应库体类型中每100吨的补助金额，折算为每吨补贴标准乘以实际建设吨数。如高温库按1500元/吨补贴。  6.严禁使用含氨制冷设备。  7.新建或改扩建项目，仅对新增设施设备补贴，利用已有设施设备(含基础工程)不纳入补贴和总投资范围。 |
| 节能型机械高温库、预冷库（恒温库） | 50 | 25 | 7.5 | 10 |
| 100 | 50 | 15 | 20 |
| 200 | 100 | 30 | 40 |
| 300 | 150 | 45 | 60 |
| 400 | 200 | 60 | 80 |
| 500 | 250 | 75 | 100 |
| 600 | 300 | 90 |  |
| 700 | 350 | 100 |  |
| 节能型机械低温库（冷冻库） | 50 | 27 | 8 | 11 |
| 100 | 53 | 16 | 21 |
| 200 | 107 | 32 | 43 |
| 300 | 160 | 48 | 64 |
| 400 | 213 | 64 | 85 |
| 500 | 267 | 80 | 100 |
| 600 | 333 | 100 |  |
| 节能型气调贮藏库 | 100 | 67 | 20 | 27 |
| 200 | 133 | 40 | 53 |
| 300 | 200 | 60 | 80 |
| 400 | 267 | 80 | 100 |
| 500 | 333 | 100 |  |
| 通风贮藏库 | 200 | 13 | 4 | 5 |
| 500 | 30 | 9 | 12 |
| 1000 | 60 | 18 | 24 |
| 2000 | 120 | 36 | 48 |
| 贮藏窖（地窖） | 50 | 10 | 3 | 4 |
| 100 | 17 | 5 | 7 |
| 200 | 30 | 9 | 12 |